**Tabla de Direccionamiento IPv4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Puerta de enlace predeterminada |
| ROUTER-GYE | F0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| S1/0 | 10.1.1.1 | 255.255.255.252 | N/A |
| S1/1 | 10.3.3.1 | 255.255.255.252 | N/A |
| ROUTER-UIO | F0/0 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| S1/1 | 10.3.3.2 | 255.255.255.252 | N/A |
| S1/0 | 10.2.2.2 | 255.255.255.252 | N/A |
| MATRIZ | F0/0 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| F0/1 | 192.168.4.1 | 255.255.255.0 |  |
| S1/0 | 10.1.1.2 | 255.255.255.252 | N/A |
| S1/1 | 10.2.2.1 | 255.255.255.252 | N/A |
| PC1 | NIC | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC2 | NIC | 192.168.2.3 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |
| CentOS7DataBase | NIC | 192.168.3.3 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 |
| CentOS7ServerFtp | NIC | 192.168.4.3 | 255.255.255.0 | 192.168.4.1 |

Recomendación

Al iniciar las maquinas virtuales Establecidas en Gns3 detenerlas e iniciarlas desde gns3 con el controlador genérico para red, establecer direccionamiento estatico y las variables ipaddr, Gateway, netmask

shutdown.exe /r /o loopback adaprter